秀姑巒溪古風堤段防災減災工程
生態檢核工作月報

（110.4.24）

|  |  |
| --- | --- |
| **項目** | **頁碼** |
| 公共工程生態檢核自評表 | 1 |
| 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表 | 2 |
| 施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明 | 3 |

公共工程生態檢核自評表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程基本資料** | 計畫及工程名稱 | 秀姑巒溪古風堤段防災減災工程 | 設計單位 | 經濟部水利署九河局工務課 |
| 工程期程 | 110年1月9日至110年8月6日 | 監造廠商 | 經濟部水利署九河局工務課 |
| 主辦機關 | 經濟部水利署第九河川局 | 營造廠商 | 長富營造有限公司 |
| 基地位置 | 地點：\_\_\_花蓮\_\_\_市(縣)\_\_\_卓溪\_\_\_區(鄉、鎮、市)\_\_\_\_\_\_里(村)\_\_\_\_\_\_鄰TWD97座標X：294375.179 Y：2635140.767\_ | 工程預算/經費（千元） |  |
| 工程目的 | 主流逼近護坦傾斜嚴重基礎深度恐不足。 |
| 工程類型 | □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他  |
| 工程概要 | 堤防及護坦加強約1.5km增設丁壩10座並辦河道整理。 |
| 預期效益 | 保護堤後人民生命財產安全。 |
| **階段** | **檢核項目** | **評估內容** | **檢核事項** |
| **施工階段** | 一、專業參與 | 生態背景及工程專業團隊 | 是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ■是 □否 |
| 二、生態保育措施 | 施工廠商 | 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是 □否2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ■是 □否 |
| 施工計畫書 | 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ■是 □否 |
| 生態保育品質管理措施 | 1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? ■是 □否2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? ■是 □否3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? ■是 □否4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? ■是 □否 |
| 三、民眾參與 | 施工說明會 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? □是 □否  |
| 四、資訊公開 | 施工資訊公開 | 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? □是 □否  |

**施工階段生態保育/友善措施自主檢查表**

表號： 檢查日期：110/04/24 施工進度: % 預定完工日期：

| 項次 | 檢查項目 | 執行結果 | 非執行期間 | 執行狀況陳述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已執行 | 執行但不足 | 未執行 |
| 1 | 保全區域-排擋水工項應使水流不經過正在施工的區域；如機具需過水，應設置涵管等設施，避免機具入水。 | V |  |  |  | 保全區域無機具過水。 |
| 2 | 如需暫置土方、機具等，應避免使用有植物生長的區域，優先使用既有建成地區(例如堤防、道路、人為產生的空地等)或裸露地。 | V |  |  |  | 機具存放於人為產生的空地。 |
| 3 | 不可於溪流中清洗剩餘的混凝土。 | V |  |  |  | 施工中機具均無於溪流中清洗剩餘的混凝土。 |
| 4 | 禁止混凝土、廢土、廢棄物、垃圾等堆置於工區範圍外。 | V |  |  |  | 混凝土、廢土、廢棄物、垃圾等均無堆置於工區範圍外。 |
| 5 | 工區周圍如出現野生生物，不捕捉、不驚擾。 | V |  |  |  | 遵照辦理。 |
| 6 | 設計/施工方式變更通報若設計與施工方式變更，應於變更前通知生態團隊，以提供相應的環境友善建議與評估。 |  |  |  | V | 遵照辦理。 |
| 是否發生環境異常狀況?(如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊) | □是 | 異常狀況說明：解決對策： |
| ■否 |  |

施工廠商

單位職稱：長富營造有限公司 姓名(簽章)： 柯材源

單位職稱：生態檢核團隊 姓名(簽章)： 黃美娟

**施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明**

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 1 保全區域 |
| 拍攝日期與說明 | ˙拍攝日期:110年4月24日˙說明:無機具過水。 |
| 照片 | E:\DCIM\1100424古風堤段生態檢核\IMG_6832.JPG |

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。